**Príloha č. 4/Z**

**Zmluvy „Poskytovanie služby verejného osvetlenia ulice Na stráni“.**

Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia:

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIÁL** | **POČET** |
| RVO.................................... | 1 KS |
| SVORKA KOTEV. KLINOVA FI =(7,0-10,2)MM | 2 KS |
| HAK ZAVESNY S UCHYT. PASKOU ENSTO SOT 39 | 20 KS |
| PASKA UPEVNOVACIA COT 37 | 20 KS |
| SPONA COT 36 K PASKE COT 37 | 20 KS |
| SVORKA NOSNA PRE VO 2X25-35MM2 | 18 KS |
| UZAVER IZOLACNY NA NFA2X 25-95(120) | 2 KS |
| VYLOZNIK PRE JBS 0,5 M (VRÁTANE STRMEŇA) | 10 KS |
| VYLOZNIK PRE JBS 1,0 M (VRÁTANE STRMEŇA) | 8 KS |
| VYLOZNIK PRE DBS, VEDLA SEBA 1,0 M (VRÁTANE STRMEŇA) | 1 KS |
| VYLOZNIK PRE DBS, ZA SEBOU 0,5 M (VRÁTANE STRMEŇA) | 1 KS |
| SVORKA NN PREPICH+SPODOK VO 25-35 NFA2X | 20 KS |
| POISTKA VLOZKA NN 2A ZAVITOVA E27 | 20 KS |
| SVORKA NN ODB.PREPICH.PREVO 16-35/1,5-10 | 20 KS |
| SVORKA NN PREPICH. PRE OBMEDZOVAC 16-120 | 2 KS |
| OBMEDZOVAČ PREPÄTIA NN- UC=440V | 2 KS |
| SVORKA 669112 UNIVERZALNA 100-120/25-120 | 3 KS |
| LED SVIETIDLO ..................  | 20 KS |
| RURKA FX 50 IEC, OHYBNA IZOLACNA | 20 M |
| POISTKA VLOZKA NN000 GG 50A NOZOVA | 1 KS |
| VODIC IZOL. NFA2X 2X25 RM 0,6/1KV | 850 M |
| KABEL CYKY-J 4 X 16 750V | 10 M |
| KABEL CYKY-J 3X2,5 750V | 80 M |
| KÁBEL NAYY-J 1X25 ZLTOZELENA 0,6/1KV | 6 M |
| SPONA NEREZ,LAHKA-9,5MM | 6 KS |
| PASKA UPINACIA NEREZ,LAHKA-9,5MM | 6 M |
| SPONA NEREZ,STREDNA-16MM | 2 KS |
| PASKA UPINACIA NEREZ,STREDNA-16MM | 2 M |
| PASTA SVORKOVA SR 1 | 1 KS |